[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)	
nan=elektroenergetyczne
pe=0
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1

prn=2	2	2	3	4	0
wan=PLN
wk=

[STRONA TYT]
na=Kłobuck - Budowa oświetle
afn=,,  
nb=Budowa oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku
ab=ul. Pogodna, 42-100 Kłobuck
ni=Gmina Kłobuck
ai=ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
nw="Elektrycy" A.A.Gabor Spółka Jawna
aw=ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec
nk=mgr inż. Adrian Derner
npn=mgr inż. Sebastian Kulik
dt=2018-01-08
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M
wa=5.20	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty Pośrednie
wa=55.00	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.20	1	0
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[ELEMENT 1]
na=Wykonanie WLZ do złącza SOU
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	0	:0503-0101-04
na=Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym przy liczbie słupów 14
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.015
jm=km	43
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica 0101 Wytyczenie trasy linii.1310 1310 1. Wytyczenie trasy.1310 2. Wbicie palików w miejsca ustawienia słupów.

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.880
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07011310 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli1310 2.Wyznaczenie obrysu rowu1310 Dla kol.01-03:1310 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odkład wzdłuż1310   wykopu1310 Dla kol.04-05:1310 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu1310 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa dolna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07061310 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	5 0723-01
na=Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07231310 1.Ustawienie1310 2.Podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przepychowego1310 3.Spawanie rur1310 4.Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur1310 5.Wyjęcie urządzenia z wykopu1310 6.Uszczelnienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa karbowana o średnicy 75 mm - niebieska
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=7.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07051310 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu1310 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych1310 3.Wykonanie połączeń elementów1310 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm2 0,6/1kV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07131310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	5 0602-04
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem - ułożenie bednarki w wykonanym wcześniej wykopie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=17.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 06021310 1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiającego1310 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu1310 3.Malowanie przewodu w paski1310 4.Spawanie1310 Dla kol.01:1310 5.Nawiercenie otworów1310 Dla kol.02 i 03:1310 5.Wykonanie ślepych otworów1310 Dla kol.01-03:1310 6.Montaż wsporników1310 7.Umocowanie przewodu na wspornikach1310 Dodatkowo dla kol.01-04:1310 8.Montaż uchwytów uziemiających i mostków bocznikujących1310 9.Montaż złączy kontrolnych1310 10.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji1310 11.Sporządzenie protokołu z pomiarów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa górna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07061310 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.920
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07021310 Dla kol.01-03:1310 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm1310 2.Ubicie ręczne warstw gruntu1310 3.Wykonanie nasypu nad rowem1310 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu1310 Dla kol.04-05:1310 1.Zasypanie wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	5 0726-06
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07261310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=11
pd=	0	:0503-0101-04
na=Inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.015
jm=km	43
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica 0101 Wytyczenie trasy linii.1310 1310 1. Wytyczenie trasy.1310 2. Wbicie palików w miejsca ustawienia słupów.

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=pomiar	108
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 13011310 1.Określenie obwodu1310 2.Oględziny instalacji1310 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach1310 4.Odłączenie odbiorników1310 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu1310 6.Podłączenie odbiorników

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=odcinek	101
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 13021310 1.Odłączenie kabla1310 2.Badanie ciągłości żył kabla1310 3.Pomiar rezystancji izolacji1310 4.Podłączenie kabla

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 13041310 1.Oględziny dostępnych części instalacji1310 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza1310 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji1310 4.Wykonanie połączeń instalacji1310 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją1310 Dla kol.05; 06:1310 1.Pomiar skuteczności zerowania

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[ELEMENT 1]
na=Budowa oświetlenia ul. Pogodnej
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=15
pd=	0	:0503-0101-04
na=Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym przy liczbie słupów 14
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.826
jm=km	43
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica 0101 Wytyczenie trasy linii.1310 1310 1. Wytyczenie trasy.1310 2. Wbicie palików w miejsca ustawienia słupów.

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=264.320
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07011310 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli1310 2.Wyznaczenie obrysu rowu1310 Dla kol.01-03:1310 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na odkład wzdłuż1310   wykopu1310 Dla kol.04-05:1310 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu1310 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa dolna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=826.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07061310 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	5 0723-01
na=Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=59.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07231310 1.Ustawienie1310 2.Podłączenie i ewentualne przesunięcie urządzenia przepychowego1310 3.Spawanie rur1310 4.Ułożenie i mechaniczne przepychanie rur1310 5.Wyjęcie urządzenia z wykopu1310 6.Uszczelnienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa karbowana o średnicy 75 mm - niebieska
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=767.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07051310 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu1310 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych1310 3.Wykonanie połączeń elementów1310 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm2 0,6/1kV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=826.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07131310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	5 0602-04
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem - ułożenie bednarki w wykonanym wcześniej wykopie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=994.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 06021310 1.Wyznaczenie trasy przewodu uziemiającego1310 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu1310 3.Malowanie przewodu w paski1310 4.Spawanie1310 Dla kol.01:1310 5.Nawiercenie otworów1310 Dla kol.02 i 03:1310 5.Wykonanie ślepych otworów1310 Dla kol.01-03:1310 6.Montaż wsporników1310 7.Umocowanie przewodu na wspornikach1310 Dodatkowo dla kol.01-04:1310 8.Montaż uchwytów uziemiających i mostków bocznikujących1310 9.Montaż złączy kontrolnych1310 10.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji1310 11.Sporządzenie protokołu z pomiarów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	5 0605-08
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - pręt stalowy ocynkowany fi 18mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=12.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 06051310 Dla kol.01-06:1310 1.Wyznaczenie trasy rowu1310 2.Wykopanie rowu1310 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki1310 4.Wyprostowanie bednarki1310 5.Ułożenie bednarki w wykopie1310 6.Spawanie gazowe1310 7.Oczyszczenie i malowanie spawu1310 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami1310 9.Podłączenie przewodu uziemiającego1310 Dla kol.07 i 08:1310 1.Pogrąż enie uziomu1310 2.Spawanie gazowe1310 Dodatkowo dla kol.01-08:1310 1.Montaż złączy kontrolnych1310 2.Umocowanie osłon przewodów uziemiających1310 3.Wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji1310 4.Sporządzenie protokołu z pomiarów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa górna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=826.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07061310 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=198.240
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07021310 Dla kol.01-03:1310 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm1310 2.Ubicie ręczne warstw gruntu1310 3.Wykonanie nasypu nad rowem1310 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu1310 Dla kol.04-05:1310 1.Zasypanie wykopu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych o średnicy 50 mm dla zabezpieczenia wejścia i wyjścia kabla poprzez część fundamentową do słupa oświetleniowego
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=84.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07051310 1.Wyrównanie dna gotowego wykopu1310 2.Ułożenie rur osłonowych lub bloków kablowych1310 3.Wykonanie połączeń elementów1310 4.Uszczelnienie połączeń i wylotów

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	5 0713-02
na=Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm2 0,6/1kV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=84.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07131310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych - Słup aluminiowy anodowany naturalnie o wys. 8 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=24.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 10011310 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów1310 2.Wykonanie wykopu1310 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych1310 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne)1310 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy1310 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie1310 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi1310 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych - Słup aluminiowy anodowany naturalnie o wys. 9 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 10011310 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów1310 2.Wykonanie wykopu1310 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych1310 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne)1310 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy1310 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie1310 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi1310 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	5 0411-06
na=Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości w wykopie do 0,40 m3 pod słupy oświetleniowe w gruncie kategorii III - Fundament prefabrykowany betonowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Wyznaczenie obrysu wykopu1310 2.Wykonanie wykopu1310 3.Ustawienie fundamentu w wykopie (dla kol.01, 04, 07 ustawienie ręczne)1310 4.Zasypanie fundamentu ziemią1310 5.Ubicie ziemi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	5 1003-03
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m -  YDYżo 3x1,5mm2 750V w RVKL 20mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 10031310 Dla kol.01-04:1310 1.Wciągnięcie przewodów w słupy (dla słupów bez wysięgników) i w wysięgniki1310 2.Podłączenie przewodów do zacisków tabliczki bezpiecznikowej1310 Dla kol.05:1310 1.Umocowanie przewodu do linki stalowej przewieszki spinkami lub paskami1310 2.Podłączenie przewodu do miejsca zasilania1310 Uwaga:1310   Długość, rodzaj i przekrój przewodu należy przyjąć z dokumentacji1310   technicznej z uwzględnieniem współczynnika 1,04

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Kompletna oprawa oświetleniowa LED o mocy 36W - I/1 - I/24, I/27, I/28
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=26.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 10041310 1.Zamocowanie oprawy1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Kompletna oprawa oświetleniowa LED o mocy 36W - I/26
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 10041310 1.Zamocowanie oprawy1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - Kompletna oprawa oświetleniowa LED o mocy 88W - I/25
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 10041310 1.Zamocowanie oprawy1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	5 0726-06
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=58.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 07261310 Jak w założeniach szczegółowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	5 0612-06
na=Podłączenie bednarki pod zacisk uziemiający słupa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 06121310 1.Nałożenie elementów złączki na końce łączonych przewodów i skręcenie śrubami1310 Dla kol.01, 02:1310 2.Przykręcenie do rynny1310 Dla kol.03, 04:1310 3.Naprężenie przewodu

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=36
pd=	0	:0503-0101-04
na=Inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.826
jm=km	43
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica 0101 Wytyczenie trasy linii.1310 1310 1. Wytyczenie trasy.1310 2. Wbicie palików w miejsca ustawienia słupów.

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	5-14 0604-02
na=Przyklejanie tabliczek opisowych "URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE - NIE DOTYKAĆ" nad wnękami tabliczek
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica 0604: Mocowanie tabliczek opisowych.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Wytrasowanie i nawiercenie otworów (kol. 01).1310 2. Przykręcenie tabliczki opisowej (kol. 01).1310 3. Przygotowanie kleju (kol. 02).1310 4. Oznaczenie miejsca przyklejenia (kol. 02).1310 5. Przyklejenie (kol. 02).

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	5-14 0604-02
na=Przyklejanie tabliczek opisowych "UM" na wys. ok. 3 m nad poziomem podłoża
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica 0604: Mocowanie tabliczek opisowych.1310 1310 Wyszczególnienie robót:1310 1. Wytrasowanie i nawiercenie otworów (kol. 01).1310 2. Przykręcenie tabliczki opisowej (kol. 01).1310 3. Przygotowanie kleju (kol. 02).1310 4. Oznaczenie miejsca przyklejenia (kol. 02).1310 5. Przyklejenie (kol. 02).

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=pomiar	108
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 13011310 1.Określenie obwodu1310 2.Oględziny instalacji1310 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach1310 4.Odłączenie odbiorników1310 5.Pomiar rezystancji izola cji i ciągłości obwodu1310 6.Podłączenie odbiorników

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=odcinek	101
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 13021310 1.Odłączenie kabla1310 2.Badanie ciągłości żył kabla1310 3.Pomiar rezystancji izolacji1310 4.Podłączenie kabla

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 13041310 1.Oględziny dostępnych części instalacji1310 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza1310 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji1310 4.Wykonanie połączeń instalacji1310 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją1310 Dla kol.05; 06:1310 1.Pomiar skuteczności zerowania

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	5 0401-01
na=Montaż Szafki sterowniczej oświetlenia ulicznego zgodna z dokumentacją projektową
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04011310 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR1310 2.Montaż wyposażenia1310 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych1310 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych1310 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami biezpiecznikowymi1310 6.Oznaczenie przewodów i obwodów1310 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	
